**Nova**



**NAVODILA ZA UPORABO**

Razpršilnik uporablja ultrazvočne vibracije, s pomočjo katerih vodo pretvori v svežo meglico. Eterično olje lahko dodamo v vodo za odišavljenje prostora, razpršilnik pa uporabimo za vlaženje prostorov. Ob upoštevanju navodil boste razpršilnik uporabljali enostavno in brez težav.

**TEHNIČNE SPECIFIKACIJE**

**Velikost:** 116Š x 130V mm

**Napajalnik:** vhodna napetost

100-240 V.a.c /izhodna napetost 24V.d.c.

**Dolžina kabla:** pribl. 160 cm


**Poraba elekt. energije:** pribl. 10,5 W

**Nastavitev časa delovanja:** ON (vključen)/ 15s prekinitve

**Material:** ABS + PP + TKANINA

**Priloženi dodatki:** Napajalnik, krtačka za čiščenje in navodila za uporabo.

**SESTAVNI DELI**



**DELOVANJE**

**Gumb za luč**

*1. pritisk*: lučka se prižge (samodejna sprememba barve).

*2. pritisk*: blokira svetlobo na želeni barvi.

*3. pritisk:* lučka se ugasne.

**Gumb za meglico**

*1. pritisk*: razpršilnik deluje z neprekinjenim razprševanjem.

*2. pritisk*: razpršilnik deluje v načinu razprševanja s prekinitvijo na 15 sek.

*3. pritisk*: razpršilnik se izklopi.

**Opomba:** Razpršilnik lahko izklopite tako, da pritisnete gumb za meglico in ga držite za 3 sekunde.

**Luči:** LED luči RGB z menjavanjem barve.

**Varnostni sistem v primeru premajhne količine vode:** Razpršilnik ima varnostni sistem, ki zazna nizek nivo vode in razpršilnik samodejno izklopi. Ta varnostna funkcija je namenjena zaščiti ultrazvočne membrane pred poškodbami.

**Varnostni sistem pred pregrevanjem:** Razpršilnik se bo v primeru neobičajnega pregrevanja samodejno izklopil. Ta varnostna funkcija je namenjena


zaščiti ohišja razpršilnika pred pregrevanjem.

**Prostornina zbiralnika za vodo:** 200 ml.

*Izogibajte se nenamernemu kapljanju eteričnega olja na površino pokrova, da ga ne poškodujete ali uničite.*

**Opozorilo: VNETLJIV MATERIAL. Hranite ločeno od virov toplote.**

**UPORABA**



**VZDRŽEVANJE**

Ko ste razpršilnik uporabili 5-6-krat ali ste ga uporabljali 3-5 dni zapored, razpršilnik očistite po naslednjih navodilih:

Razpršilnik izklopite iz električnega omrežja in odstranite napajalnik.

Odstranite pokrov.

Če je v zbiralniku za vodo ostalo kaj vode, jo izlijte, pri tem pazite, da jo ne izlijete na strani, kjer se nahaja odvod zraka.

V zbiralnik za vodo 2-3 krat brizgnite razmaščevalno sredstvo za kuhinjsko uporabo. Pustite delovati nekaj minut; za čiščenje ultrazvočne membrane uporabite vatirano palčko. Nato zbiralnik za vodo sperite s toplo vodo in osušite z mehko čisto krpo.

Če razpršilnika ne boste uporabljali dalj časa, ga pred hrambo očistite in osušite.

**1. Dvignite pokrov**

**2. V zbiralnik vode nalijte približno 200 ml vode.**

Količina vode v zbiralniku naj ne seže preko oznake za najvišji nivo, kar je 200 ml vode. Dodajte 2 do 3 kapljice eteričnega olja na 100 ml vode.


**3. Namestite pokrov na ohišje razpršilnika.**

**4. Priključite napajalnik v električno omrežje in vtič napajalnega kabla vtaknite v vtičnico DC na spodnjem delu ohišja razpršilnika.**

**ODPRAVLJANJE TEŽAV**

**Če ste vključili razpršilnik in le ta ne deluje pravilno, preverite spodnje**

**napotke.**



Proizvaja in distribuira

Gisa srl Via Trecate 13 E, 28068 Romentino (NO) Italija

www.gisawellness.com

**VELEPRODAJA IN DISTRIBUCIJA V SLOVENIJI:**

Medisanus d.o.o, Vagajeva ul. 4, 1000 Ljubljana, PE: Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana

e-mail: info@medisanus.com; Naročila: www.trgovina-medisanus.si